RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

* La supervisión de los niños por parte de los padres y/o adultos, es irremplazable. Este sistema de protección con redes ha sido desarrollado como complemento al vallado o parapeto reglamentado en el código de construcción vigente. En ningún caso y bajo ningún concepto, reemplaza la responsabilidad parental y/o de adultos de supervisar a los menores en todo momento. Nunca deje solos a los niños con ventanas abiertas o en terrazas, ya que ninguna valla puede garantizar la seguridad de los niños en caso de accidente, aunque la utilización de las redes, disminuye el riesgo de caída.
* Las redes de protección no deben usarse nunca para: colgar objetos de ellas, trepar, colgarse ni arrojar elementos contra las mismas.
* Estas redes pueden sufrir rotura o daño causados por elementos cortantes, afilados y/o calientes (tijeras, cuchillas, mecheros, etc). Por favor: asegúrese de no dejar nunca al alcance de los niños, dichos elementos.
* La resistencia global de este sistema, está supeditada a las condiciones y particularidades del sitio de anclaje: pared, muro, techo y/o barandilla deben encontrarse en buen estado y con la solidez apropiada para dicho anclaje. Lamas metálicas, chapas, cristales, pladur no son materiales recomendables para amurar, dando un resultado ni óptimo ni apropiado.
* Verifique periódicamente el estado de los materiales: redes, cuerda perimetral, anclajes. Si detecta desgaste, rotura o envejecimiento no permita el acceso de los niños a esa zona y reemplace en seguida, la red en cuestión
* Estas redes no necesitan mantenimiento. Si desea limpiarlas no emplee productos químicos ni abrasivos. Use un paño húmedo.
* La orientación de la instalación de las redes, debe ser vertical. No es recomendable en sentido horizontal.
* Si no sigue las instrucciones de montaje, paso a paso, puede haber ***peligro de caída***
* Asegúrese que las redes queden colocadas correctamente usando los materiales, método y procedimientos recomendados. Que el marco de anclaje sea sólido y se encuentre en buenas condiciones, que las redes quedan firmemente sujetas y que el conjunto sea sólido. De no ser así, puede haber ***peligro de caída***
* Confirme que, luego de instalar su sistema, no queden huecos superiores a 10 cm de diámetro; puede haber ***peligro de caída***
* Cuando instale el sistema, tome las precauciones del caso, para evitar riesgos innecesarios.
* La garantía de las redes es de 2 años a partir de la fecha de instalación y/o compra.
* La garantía se aplica al comprador original y no puede, bajo ningún concepto, transferirse a otro usuario.
* La garantía no cubre en caso de daños al material y/o instalación provocados por: -desgaste habitual, uso imprudente o negligente, no observar las recomendaciones recogidas en este documento. -deterioro o fallo del anclaje provocado por no respetar las recomendaciones para el mismo, según las características del caso - deterioro o fallo del anclaje provocado por el mal estado del muro/techo donde se haya amurado
* Esta empresa no se responsabiliza de la defensa del comprador en cualquier proceso judicial, extrajudicial y/o administrativo o de pagar costes o gastos producidos por cualquiera de los procedimientos antes citados. Tampoco la empresa responderá por costes ni honorarios devengados por peritos, profesionales, consultores u otros oficios que no hayan sido previamente aceptado por escrito.
* Al recibir el producto, el comprador acepta los términos y condiciones que se incluyen en este documento.